
Ориентировочный качественный и количественный расчет образующихся отходов МО и расходных материалов для их обращения

	Профиль ЛПУ 
	Расчет образующихся отходов в смену по классам опасности

(кг/койка в сутки)

(кг/посещение в смену)
	Ориентировочный расчет расходных материалов

	
	А
	Б
	В
	Пакет

белого цвета
	Пакет желтого цвета
	Однораз. емкости
	Стойки-тележки
	Транспорт.

тележки
	Межкорп.
контейнер



	Стационары
	1,3–2,7
	0,15–0,4
	0,9
	Штук/сутки по кол-ву коек
	Штук/сутки, 1/3 от числа коек

или по кол-ву кабинетов с инвазивными манипуляциями
	Штук/сутки 

или по кол-ву кабинетов с инвазивными манипуляциями
	Штук по кол-ву мест первичного сбора отходов (примерно соответствует кол-ву коек)
	В 10 раз меньше, чем стоек-тележек
	(*) Не менее 3–5, 

в том числе как минимум 1 для класса Б

	АПУ
	0,1

0,15
	0,0120,025
	0,1
	Штук/смену по кол-ву кабинетов
	Штук/смену по кол-ву каб.

 с инвазивными манипуляциями
	Штук/смену по кол-ву каб.

 с инвазивными манипуляциями
	
	
	

	(*) Минимум с учетом наличия выделенного холодильного оборудования. Расчет производится от объема образующихся отходов по классам опасности; имеющегося технологического оборудования и нормируемой кратности вывоза отходов классов А, Б, В – ежедневно.


Расчет потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов проводится исходя из следующего:

а) качественного и количественного объема образующихся отходов; количества мест образования отходов по функциональному назначению и обязательности смены пакетов:

один раз в смену (не реже одного раза в 8 часов);
одноразовых контейнеров для острого инструментария – не реже 72 часов;
после каждой операции в операционных залах; 

б) объема емкости (пакета) и длительности ее использования с учетом нормируемой наполняемости (3/4 объема):

материалы одноразового применения (цветные) для сбора отходов (пакеты для сбора отходов, контейнеры непрокалываемые) используются однократно и подлежат замене непосредственно после использования;

оборудование (пищевые емкости, стойки-тележки, (меж)корпусные контейнеры), расходные материалы длительного пользования;
в) количества мест первичного образования и их функционального назначения.
Расчет потребности в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов в стационарах 

Одноразовые расходные материалы:

1. Одноразовые пакеты: 

количество пакетов однократного применения равно произведению ¾ объема пакета (кг) на ориентировочное количество образующихся отходов на одно койко-место (в среднем 1,5–2,0 кг отходов в сутки) и на количество коек в стационаре. 

2. Контейнеры в местах первичного сбора: 

количество контейнеров равняется сумме количества мест первичного сбора в каждом отделении (процедурный кабинет, манипуляционная комната, малая операционная, туалет считаются местами первичного сбора отходов и т. д.) плюс один (минимум) бак для каждого отделения на замену на время дезинфекции. 

3. Стойки-тележки:

количество стоек тележек равно количеству человек, выполняющих процедуру сбора и транспортировки отходов в отделениях (по одной тележке на одного человека). 

4. Контейнеры1:
один контейнер на каждый класс образующихся отходов в отделениях (межкорпусные контейнеры)2 – по объему образующихся отходов по классам опасности и емкости закупаемого оборудования (как минимум три–пять контейнеров) плюс один для отходов класса Б в целом по МО.

___________________________________

1 Расчет количества контейнеров производится с учетом раздельного сбора отходов по классам опасности (А, Б, В, Г, Д), количества образующихся отходов в каждом отделении и емкости контейнеров. 

2 Расчет проводится по кратной сменяемости с учетом обязательности их обработки.

